**ENERGRID VS820PD & VS810PD POWER BANKOK látássérült személyek számára**

Gyártó: 2the Max Asia Pacific Limited, Unit 301, International Plaza, 20 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong

Használati utasítás

Az Energrid VS810PD és VS820PDX kifejezetten a látássérült személyek számára tervezett power bankok. A VS Series Power Bankok számos különböző elektronikus eszközt képesek tölteni, például IPhone-t, iPad-et, Android okoste­lefonokat és tableteket.

Használat

Elektronikus eszköz töltése

1. Csatlakoztasson egy töltőkábelt a power bank bármelyik kimeneti csatlakozójához. A kimeneti csatlakozókat két és három tapintható pont jelzi.
2. Csatlakoztassa a töltendő elektronikus eszközt a töltőkábel másik végéhez.
3. A kiválasztott figyelmeztetési módtól függően a power bank egy rövid hangjelzést és/vagy rezgést ad, amelyet egy hosszú hangjelzés és/vagy rezgés követ a normál csatlakozás megerősítésére.
4. Az elektronikus eszköz töltése megkezdődik. '

Megjegyzés: A két tapintható ponttal jelzett USB-C csatlakozó gyorsabb töltési teljesítményt biztosít az iOS- -eszközök számára.

A power bank töltése

1. Csatlakoztasson egy töltőkábelt USB-töltőhöz. A 2A-es, általában okostelefonokhoz vagy tabletekhez járó töltő megfelelő a power bank feltöltésére.
2. Csatlakoztassa a töltőkábel másik végét a power bank bármely bemeneti csatlakozójába. A bemeneti csatlakozót egy és kettő tapintható pont jelzi.
3. A kiválasztott figyelmeztetési módtól függően a power bank egy hosszú hangjelzést és/vagy rezgést ad, amelyet egy rövid hangjelzés és/vagy rezgés követ a normál csatlakozás megerősítésére.
4. A power bank töltése megkezdődik.

Megjegyzés: A két tapintható ponttal jelzett USB-C csatlakozó egyszerre bemeneti és kimeneti csatlakozó. A felhasználó ugyanazon a porton keresztül töltheti fel a power bankot, amin keresztül elektronikus eszközt is tölthet.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

1. Nyomja meg a bekapcsológombot.
2. A kiválasztott figyelmeztetési módtól függően a power bank a következő módon ad hangjelzést és/vagy rezeg az akkumulátor töltöttségi szintjének különböző tartományait jelezve:
3. 0% és 25% között - egy gyors hangjelzés és/vagy rezgés
4. 25% és 50% között - két gyors hangjelzés és/vagy rezgés
5. 50% és 75% között - három gyors hangjelzés és/vagy rezgés
6. 75% és 100% között - négy gyors hangjelzés és/vagy rezgés

Figyelmeztetési mód kiválasztása

A figyelmeztetési mód megváltoztatásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot két másodpercig. A kiválasztott figyelmeztetési módtól függően a powerbank egy hangjelzéssel és/vagy rezgéssel jelzi az új választást.