Tape Queen

Címkézési eszköz Braille címkékhez

KEZELÉSI UTASÍTÁS

TARTALOM

1. BEVEZETÉS 3
2. ESZKÖZÖK 3
3. [A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 4](#bookmark6)
4. [CÍMKÉK LÉTREHOZÁSA 4](#bookmark9)
5. TAPÍNTHATÓ TEREPTÁRGYAK LÉTREHOZÁSA 5
6. [TISZTÍTÁS ÉS FIGYELMEZTETÉS 5](#bookmark12)
7. [MŰSZAKI ADATOK 6](#bookmark13)
8. [GARANCIA ÉS SZOLGÁLTATÁS 6](#bookmark14)

2

A vakok és látássérült személyek címkézett Braille címkéket használnak azonos alakú, pl. Kazetták, konzervdobozok, poharak és palackok, valamint tájékozódási pontok az objektumok pozícióinak érzékeléséhez. A TAPE QUEEN-el öntapadó Dymo szalagokat használhat a Braille címkék címkézésére, valamint a tereptárgyak megjelölésére.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Figyelmeztetés:** |
| A | > Ne használja a TAPE QUEEN-t, mielőtt megismerteti a kezelési utasítást! |
|  | > Tartsa meg az utasítást a későbbi referenciákhoz, és szükség esetén továbbítsa azokat a készülékkel együtt. |

**Dvmo-Szalaq**

A Dymo szalag az egy műanyag görgő, amelyből a szalag könnyen kihúzható és visszahúzható és 12 mm széles meg 3,66 m hosszú. A szalag öntapadó, hogy a címkével ellátott címkét a védőfólia levonása után közvetlenül a megfelelő tárgyhoz ragasztható. A címke és a védőfólia olyan egységet képez, amely nem könnyen szétválasztható. Előnye, ha a védőfólia és a címke egy kicsit átfedésben van. Ebben az esetben a címke eltávolítása szinte egyszerű. A szállítmány tartalmaz egy áttetsző dimenziós szalagot.

**Váqóeszközök**

A szalag levágásához bármilyen kés és olló használható. A szállítmány egy lapos biztonsági vágót tartalmaz amely használható a szalag perforálásához is. Van egy csúszda, amely mozgatja a pengét a vágási pozícióba (ahol a helyére klikkel). Az éles vágóél kiterjeszti a vágóeszköz egyenes alsó élét.

Figyelmeztetés:

> Óvatosan használja a vágót és tartsa távol a gyerekektől!

3

**3. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA**

A TAPE QUEEN fröccsöntött kemény műanyagból készült. Modern kialakítással és kellemes tapintással rendelkezik.

**Alaplemez**

Helyezze el a TAPE QUEEN-t úgy, hogy a két lyuk és a domborító szalag tartó szalagtartót a baloldalon vannak. A lyukak szolgálnak egy szalag elhelyezésére, hogy a készüléket a falra is akaszthassák. A dombornyomásos tartó a görgős szállítószalagot függőleges helyzetben tartja. Megnyílik az írássorhoz, amely 11 negatív Braille-cellát tartalmaz. A hely a keret és a párhuzamos kis akadály között használható a biztonsági vágó leállításához.

Az alaplemez alján, egy mélyedésben, egy nyomtatott Braille-ábécé teszi lehetővé, hogy a látottak is Braille-írásban legyenek. A lemez alján lévő nyílás a szalag perforálásához használható. Az alaplemez egy hosszanti oldalán lévő behúzás a fedél kinyitását szolgálja.

**Fedő**

61 x 54 x 3 mm. A fedél és az alaplemez két zsanérral van összekötve. A fedél kinyitható és zárható. 8 ablakával rendelkezik, amelyeken keresztül a Braille- írásjelek írhatóak. Az alaplemez negatív Braille-sejtjei 9, 10 és 11 nem tartalmaznak fedő ablakokat, ezért nem írhatók le. Ezeket használják arra, hogy mentse a karaktertávolságot a több mint 8 karakterből álló szavakra. A jobb oldali fedél széle a kés használatakor a szalag levágására szolgál.

A fedél hosszú oldalán a "tape öeen" Braille felírat található. A „ö" betű közelében a fedél alján egy pont található, ott nyílik. Az alaplap tartalmazza azt a részt, ahova a dymo-szalagot helyezzük, valamint egy hosszanti bemélyedést a címkeszalag számára.

**4. CÍMKÉK LÉTREHOZÁSA**

* Húzzon ki egy rövid szalagot a görgősávból. Helyezze a tekercssávot balra és jobbra a keretbe úgy, hogy a nyílás az íróvonalra mutat. Határozottan helyezze be a görgősávot anélkül, hogy károsítaná.
* Nyissa ki a fedelet, és helyezze be a kihúzott szalagot az íróvonalba. Zárja vissza ismét a fedelet.
* A Braille tollal a szokásos módon (balról jobbra) címkézze a szalagot. Ha több mint 8 karakterre van szükség, nyissa ki a fedelet, és mozgassa a szalagot 8 karakternél hosszabb, helyezze be az utolsó írásos karaktert a kilencedik (nem címkézett) negatív Braille cellába. Folytassa az írás folyamatát.

A címkézés után nyissa fel a fedelet, és húzza előre a szöveget túl az íróvonalon. Zárja le a fedelet.

4

* Húzza szét a címke és a védőfólia végeit. Ha ez nehéznek bizonyul, perforálja a címkét (lásd alább).
* Miután a két filmet elválasztották, nyomja a védőfóliát a fedélre. A címke az íróvonal végén található, és most bármilyen vágóeszközzel le lehet vágni. A biztonsági kés használatakor húzza meg a pengét a fedél jobb szélén. Ha le szeretné vágni a védőfóliát, akkor legalább egy kis darabnak fenn kell maradnia annak érdekében, hogy a következő címkéket könnyen el tudja távolítani.

A címke perforálása: Ez csak akkor használható, ha a címkét nehéz elkülöníteni a védöfóliától. A címke perforálásához a készüléket a behelyezett szalaggal együtt úgy át kell fordítani, hogy a zárt fedél az asztal szélén vagy más szilárd alapon megáll. Ezután vezesse a biztonsági vágólapátot könnyű nyomás alatt a horonyon, amely keresztirányban fut az íróvonalra. Megfelelő végrehajtás után a címke perforált lesz. A szükséges nyomást néhányszor kísérletezni kell.

* Ezután kapcsolja vissza a készüléket eredeti helyzetébe. Nyissa ki a fedelet, és húzza ki a szöveget az íróvonalból. Forgassa a címkét váltakozva felfelé és lefelé a perforált helyzetben többször, amíg a perforáció meg nem szűnik. Ezután távolítsa el a címkét a védőfóliából és ragassza rá a megfelelő tárgyra.

**Tapintható tereptárgyak létrehozása**

Vegyünk egy darabot a szalagról, ahol a védőfólia ideálisan kiálljon a film könnyebb felszabadulása érdekében. Nyissa fel a fedelet, és helyezze be a szalagot a fedél és az alaplemez közé a téglalap alakú mélyedésbe. Itt van a dombornyomás. Zárja le a fedelet, és határozottan nyomja lefelé a dombornyomási ponton (a "öeen" szó „ö" betűjénél), majd nyissa ki a fedelet, vegye le a szalagot, távolítsa el a tapintható tereptárgyat a biztonsági szalagról, és tegye a kívánt helyre.

**6. TISZTÍTÁS ÉS FIGYELMEZTETÉS**

Tisztítsa meg a szalagkirálynő felületét kissé nedves ruhával. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a súroló, vagy csiszoló tisztítószereket, és ne karcolja meg a felületet kemény tárgyakkal (beleértve a szivacsokat is).

5

1. **MŰSZAKI ADATOK**

|  |  |
| --- | --- |
| Méretei: | v Hosszúság: 123 mm v Mélyesség: 54 mm s Maqassáq: 58 mm |
| Súlya: | ' 62g |
| Szállításiterjedelem: | v Tape Queen^ Vágópengev 1 tekercs Dymo-szalagv" Kezelési utasítás sík nyomtatásban |

6

7

Tape Queen\_HU\_04\_2018

8