**Asztali beszélő számológép**

Leírás:

* Teljes funkciós számológép
* Nagy 8 számjegyű kijelző, 12 mm-es fekete számokkal
* Tiszta női hangon beszél angol nyelven.
* Jellemzők ismétlés, memória, automatikus kikapcsolás és korrigálás, hangerő
* 2 db AA elemmel működik (nem tartozék)

Ez a teljes funkciós számológép összead, kivon, oszt, szoroz és százalékokat számol. Nagy, 8 számjegyű LCD kijelzővel (balra fent) és tiszta angol nyelvű, könnyen érthető női hanggal rendelkezik (hangszóró jobbra fent), amelynek erőssége a kijelző alatti hangerőszabályozógomb elhúzásával kikapcsolható és hangosítható.

A hangerőszabályozó mellett jobbra található három gomb, amelyek jobbról sorrendben:

* RESET rendszer visszaállító gomb,
* U/D gomb megnyomása esetén az audio eredmény mértékegység- ben vagy számjegyben adható meg.

Egy sípolás azt jelenti, hogy az audio eredmény mértékegységben lesz megadva, a két sípolásnál pedig az audio eredmény számjegyben lesz megadva,

* A.R.O. gomb: csak audio eredmény kulcs

A gomb megnyomását követően, két különböző hangjelzés hallható:

Egy sipoló hangjelzés azt jelenti, hogy a gomb be van kapcsolva, a gép néma lesz számítás közben, kivéve ezeket a gombokat: REP, MR, %.

Két sípoló hangjelzés azt jelenti, hogy a gomb ki van kapcsolva, hangos közlemény fog megjelenni minden számítás mellett.

Billentyűk:

A készüléken négy sorban (fentről lefelé haladva 1-4), és 7 oszlopban (balról jobbra haladva 1-7) helyezkednek el a billentyűk:

Első (legfelső) sor:

1/ számbeviteli billentyű 7; 2/ számbeviteli billentyű 8; 3/ számbeviteli billentyű 9; 4/ szorzásjel X; 5/ osztásjel ÷; 6/ Memoria MR; 7/ memória törlés MC

Második sor:

1/Számbeviteli billentyű 4; 2/ Számbeviteli billentyű 5; 3/ Számbeviteli billentyű 6; kivonásjel -; százalék jel %; Memóriából kivonás M-; Memóriához hozzáadás M+

Harmadik sor:

1/ számbeviteli billentyű 1; 2/ számbeviteli billentyű 2; 3/ számbeviteli billentyű 3; 4/ plusz billentyű + (A + billentyű egy nagyobb, téglalapalakú gomb, amely átnyúlik a negyedik (legalsó) sorba is); 5/ ismétlés REP (A REP billentyű átnyúlik a negyedik (legalsó) sorba is; 6/ Törlés CE; 7/ Minden törlése AC.

Negyedik sor:

1/számbeviteli billentyű 0; 2/ tizedesvessző; 3/ egyenlőségjel =; 4/ plusz + (A + billentyű egy nagyobb, téglalapalakú gomb, amely átnyúlik a harmadik sorba is); 5/ ismétlés REP (A REP billentyű átnyúlik a harmadik sorba is); 6/ kikapcsoló gomb OFF; 7/ bekapcsoló gomb ON.

Elemcsere:

Az elemek cseréjéhez, az ujját a készülék hátoldalán felül az elemrekesz mélyedésébe dugva vegye le az elemrekesz fedelét, majd cserélje ki az elemeket az előzőekhez hasonlóan 2 db AA típusú új elemekre. Mindig figyeljen a polaritásra (figyeljen a + és - jelre).

Tegye vissza az eredeti helyére az elemrekesz fedelét, és addig nyomja, amíg a helyére nem ugrik.